Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879 "Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879
"Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
15 августа 2015 г.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации	В. Путин	

Москва
31 октября 2009 г.
N 879

Положение
о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. N 879)
С изменениями и дополнениями от:
15 августа 2015 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.
2. В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии.
3. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
"величина" - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;
"внесистемная единица величины" - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;
"единица величины" - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;
"когерентная единица величины" - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;
"логарифмическая единица величины" - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;
"Международная система единиц (СИ)" - система единиц, основанная на Международной системе величин;
"основная величина" - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;
"основная единица СИ" - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);
"относительная величина" - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;
"производная величина" - величина, определенная через основные величины системы;
"производная единица СИ" - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);
"система единиц величин СИ" - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

II. Единицы величин, допускаемые к применению, их наименования и обозначения

4. В Российской Федерации допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.
5. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении N 1.
6. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.
Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении N 2.
7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении N 3. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении N 4.

III. Правила применения единиц величин

8. В Российской Федерации допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.
Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении N 5.
9. В правовых актах Российской Федерации при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).
10. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, технических условиях, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), в методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также в научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.
Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.
11. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

IV. Правила написания единиц величин

12. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (°), ('), (''). При этом устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.
13. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.
14. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.
Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.
15. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.
16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.
17. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.
18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии (""). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа "х".
Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.
19. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).
Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.
20. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.
21. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).
22. Допускается применение сочетания знаков (°), ('), (''), (%) и () с буквенными обозначениями единиц величин.
23. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.
24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

Приложение N 1
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

Основные единицы Международной системы единиц (СИ)

Наименование
величины	Единица величины	
	наименование	обозначение	определение	
		международное	русское		
					
1. Длина	метр	m	м	метр - длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени
1/299 792 458 секунды (XVII Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ), 1983 год, Резолюция 1)	
2. Масса	килограмм	kg	кг	килограмм - единица массы, равная массе международного прототипа килограмма
(I ГКМВ, 1889 год, и III ГКМВ, 1901 год)	
3. Время	секунда	s	с	секунда - время, равное
9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 1)	
4. Электрический ток, сила электрического тока	ампер	A	А	ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2 х 10(-7) ньютона (Международный Комитет мер и весов, 1946 год, Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ, 1948 год)	
5. Количество вещества	моль	mol	моль	моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 килограмма. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц (XIV ГКМВ, 1971 год, Резолюция 3)	
6. Термодинамическая температура	кельвин	K	К	кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды (XIII ГКМВ, 1967 год,
Резолюция 4)	
7. Сила света	кандела	cd	кд	кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540 х 10(12) герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 ватт на стерадиан (XVI ГКМВ, 1979 год, Резолюция 3)	

Приложение N 2
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

Производные единицы Международной системы единиц (СИ)

Наименование
величины	Единица величины	
	наименование	обозначение	выражение через основные и производные единицы СИ	
		международное	русское		
					
1. Плоский угол	радиан	rad	рад	          -1
     м х м   = 1
	
2. Телесный угол	стерадиан	sr	ср	      2    -2
     м  х м   = 1
	
3. Площадь	квадратный метр	      2
     m	     2
    м	          2
         м
	
4. Объем	кубический метр	      3
     m	     3
    м	          3
         м
	
5. Скорость	метр в секунду	m/s	м/с	            -1
       м х с
	
6. Ускорение	метр на секунду
в квадрате	        2
     m/s	      2
   м/с	            -2
       м х с
	
7. Частота	герц	Hz	Гц	         -1
        с
	
8. Сила	ньютон	N	Н	               -2
     м х кг х с
	
9. Плотность
	килограмм на кубический метр	        3
    kg/m	      3
  кг/м	            -3
      кг х м
	
10. Давление	паскаль	Pa	Па	      -1      -2
     м  кг х с
	
11. Энергия, работа, количество теплоты	джоуль	J	Дж	     2         -2
    м  х кг х с
	
12. Теплоемкость	джоуль на кельвин	J/К	Дж/К	  2         -2    -1
 м  х кг х с   х К
	
13. Мощность	ватт	W	Вт	     2         -3
    м  х кг х с
	
14. Электрический заряд, количество электричества	кулон	C	Кл	с х A	
15. Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила	вольт	V	В	  2         -3    -1
 м  х кг х с   х A	
16. Электрическая емкость	фарад	F	Ф	  -2     -1    4    2
 м   х кг   х с  х A
	
17. Электрическое сопротивление	ом	Омега	Ом	  2         -3    -2
 м  х кг х с   х A
	
18. Электрическая проводимость	сименс	S	См	  -2     -1    3    2
 м   х кг   х с  х A
	
19. Поток магнитной индукции, магнитный поток	вебер	Wb	Вб	  2         -2    -1
 м  х кг х с   х A
	
20. Плотность магнитного потока, магнитная индукция	тесла	T	Тл	          -2    -1
    кг х с   х A
	
21. Индуктивность, взаимная индуктивность	генри	H	Гн	  2         -2    -2
 м  х кг х с   х A
	
22. Температура Цельсия	градус Цельсия	°C	°C	K	
23. Световой поток	люмен	lm	лм	кд х ср	
24. Освещенность	люкс	lx	лк	     -2
    м   х кд х ср
	
25. Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида)	беккерель	Bq	Бк	          -1
         с	
26. Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма	грей	Gy	Гр	       2    -2
      м  х с
	
27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения	зиверт	Sv	Зв	       2    -2
      м  х с	
28. Активность катализатора	катал	kat	кат	              -1
      моль х с
	
29. Момент силы	ньютон-метр	N х m	Н х м	     2         -2
    м  х кг х с
	
30. Напряженность электрического поля	вольт на метр	V/m	В/м	            -3    -1
  м х кг х с   х А
	
31. Напряженность магнитного поля	ампер на метр	А/m	А/м	        -1
       м   х А
	
32. Удельная электрическая проводимость	сименс на метр	S/m	См/м	  -3     -1    3    2
 м   х кг   х с  х А

Примечание. Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.
Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.
Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2015 г. N 847 в приложение внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

Внесистемные единицы величин 
С изменениями и дополнениями от:
15 августа 2015 г.

Наименование величины	Единица величины	
	наименование	обозначение	соотношение
с единицей СИ	область применения
	
		международное	русское			
						
1. Масса	тонна	t	т	             3
       1 х 10  кг
	все области	
	атомная единица массы	u	а.е.м.	                -27 кг
  1,6605402 х 10    кг
(приблизительно)
	атомная физика	
	карат	-	кар	             -4
       2 х 10   кг
	для драгоценных камней и жемчуга	
2. Время	минута

час

сутки	min

h

d	мин

ч

сут	60 с

3600 с

86400 с	все области	
3. Объем, вместимость	литр	l	л	              -3  3
        1 х 10   м
	все области	
4. Плоский угол	градус	°	°	    (пи/180) рад =
              -2
 1,745329...10   рад
	все области	
	минута	'	'	    (пи/10800) рад =
              -4
 2,908882...10   рад
		
	секунда	"	"	    (пи/648000) рад =
              -6
 4,848137...10   рад
		
	град (гон)	gon	град	    (пи/200) рад =
             -2
 1,57080...10   рад
	геодезия	
5. Длина	астрономическая единица	ua	а.е.	               11
   1,49598 х 10   м
(приблизительно)
	астрономия	
	световой
год	ly	св.год	              15
   9,4607 х 10   м
(приблизительно)
		
	парсек	pc	пк	              16
   3,0857 х 10   м
(приблизительно)
		
	ангстрем	А	А	            -10
          10    м
	физика, оптика	
	морская миля	n mile	миля	1852 м	морская и авиационная навигация	
	фут	ft	фут	0,3048 м
	авиационная навигация	
	дюйм	inch	дюйм	0,0254 м
	промышленность	
6. Площадь	гектар	ha	га	             4  2
       1 х 10  м
	сельское и лесное хозяйство	
	ар	a	а	             2  2
       1 х 10  м
		
7. Сила	грамм-сила	gf	гс	                -3
    9,80665 х 10   Н
	все области
	
	килограмм-сила	kgf	кгс	9,80665 Н		
	тонна-сила	tf	тс	9806,65 Н
		
8. Давление	бар	bar	бар	              5
        1 х 10  Па
	промышленность	
	килограмм-сила на квадратный сантиметр	       2
 kgf/cm	       2
 кгс/см	98066,5 Па	все области
	
	миллиметр водяного столба	mm H2О	мм вод.ст.	9,80665 Па	все области
	
	метр водяного столба	m H2О	м вод.ст.	9806,65 Па	все области
	
	атмосфера техническая	-	ат	                 4
     9,80665 х 10  Па
	все области
	
	миллиметр ртутного столба	mm Hg	мм рт.ст.	133,3224 Па	медицина, метеорология, авиационная навигация	
9. Оптическая сила	диоптрия	-	дптр	              -1
         1 х м
	оптика	
10. Линейная плотность	текс	tex	текс	            -6
      1 х 10   кг/м
	текстильная промышленность	
11. Скорость	узел	kn	уз	0,514 м/с
(приблизительно)
	морская навигация	
12. Ускорение	гал	Gal	Гал	               2
       0,01 м/с
	гравиметрия	
13. Частота вращения	оборот в секунду	r/s	об/с	             -1
          1 с
	электротехника, промышленность	
	оборот в минуту	r/min	об/мин	        -1          -1
  1/60 с   = 0,016 с
(приблизительно)
		
14. Энергия	электрон-вольт	eV	эВ	               -19
   1,60218 х 10    Дж
(приблизительно)
	физика	
	киловатт-час	kW х h	кВт х ч	              6
      3,6 х 10  Дж
	электротехника	
15. Полная мощность	вольт-ампер	V х A	В х А	-	электротехника	
16. Реактивная мощность	вар	var	вар	-	электротехника	
17. Электрический заряд, количество электричества	ампер-час	A х h	А х ч	              3
      3,6 х 10  Кл	электротехника	
18. Количество информации	бит	bit	бит	-	информационные технологии, связь	
	байт	B (byte)	байт	-		
19. Скорость передачи информации	бит в секунду	bit/s	бит/с	-	информационные технологии, связь	
	байт в секунду	B/s (byte/s)	байт/с	-		
20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения)	рентген	R	Р	              -4
  2,57976 х 10   Кл/кг
(приблизительно)	ядерная физика, медицина	
21. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения)	бэр	rem	бэр	0,01 Зв	ядерная физика, медицина	
22. Поглощенная доза	рад	rad	рад	0,01 Дж/кг	ядерная физика, медицина	
23. Мощность экспозиционной дозы	рентген в секунду	R /s	Р/с	-	ядерная физика, медицина	
24. Активность радионуклида	кюри	Ci	Ки	             10
     3,7 х 10   Бк
	ядерная физика, медицина	
25. Кинематическая вязкость	стокс	St	Ст	         -4  2
       10   м /с
	промышленность	
26. Количество теплоты, термодинамический потенциал	калория (международная)	cal	кал	4,1868 Дж	промышленность	
	калория термохимическая	  cal
     th	  кал
     тх	4,1840 Дж
(приблизительно)	промышленность	
	калория
15-градусная	  cal
     15
	  кал
     15	4,1855 Дж
(приблизительно)	промышленность	
27. Тепловой поток (тепловая мощность)	калория в секунду	сal/s	кал/с	4,1868 Вт	промышленность	
	килокалория в час	kсal/h	ккал/ч	1,163 Вт		
	гигакалория в час	Gсal/h	Гкал/ч	              6
    1,163 х 10  Вт

Примечания: 1. Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ.
2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.
3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.
4. Для единицы объема вместимости "литр" (буквенное обозначение l "эль") допускается обозначение L.
5. Обозначения единиц плоского угла "градус", "минута", "секунда" пишутся над строкой.
6. Наименование и обозначение единицы количества информации "байт" (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками "Кило", "Мега", "Гига", которые соответствуют множителям "", "" и "" (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками "K" "M" "G", рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).
7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

Приложение N 4
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

Относительные и логарифмические единицы величин

Наименование величины	Единица величины	
	наименование	обозначение	значение	
		международное	русское		
					
1. Относительная величина:
КПД; относительное удлинение; относительная плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и т.п.	единица	1	1	1
	
	процент	%	%	                      -2
                1 х 10
	
	промилле	%о	%о	                      -3
                1 х 10
	
	миллионная доля	ppm	     -1
  млн
	                      -6
                1 х 10	
2. Логарифмическая величина:
уровень звукового давления; усиление, ослабление и т.п.	бел	В	Б	1 Б = lg (P /P ) при P  = 10P
           2  1       2      1

1 Б = 2 lg (F /F ) при F  = кв. корень 10 F ,
             2  1       2                  1

где
P , P  - такие одноименные величины, как
 1   2   мощность, энергия, плотность
         энергии и т.п.;
F , F  - такие одноименные величины, как
 1   2   напряжение, сила тока,
         напряженность поля и т.п.
	
	децибел	dB	дБ	0,1 Б	
3. Логарифмическая величина -
уровень громкости	фон	phon	фон	1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равного с ним по уровню громкости звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ
	
4. Логарифмическая величина -
частотный интервал	октава	-	окт	   1 октава равна log  (f /f )
                     2   2  1

при f /f  = 2, где f , f  - частоты
     2  1           1   2
	
	декада	-	дек	   1 декада равна lg(f /f )
                      2  1

при f /f  = 10, где f , f  - частоты
     2  1            1   2
	
5. Логарифмическая величина:
ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и т.п.	непер	Np	Нп	        1 Нп = ln(F /F ) при
                   2  1

        F /F  = e = 2,718...,
         2  1
где
F , F  - такие одноименные величины, как
 1   2   напряжение, сила тока,
         напряженность поля и т.п., e -
         основание натуральных логарифмов.

1 Нп = 0,8686 Б = 8,686 дБ	

Приложение N 5
к Положению о единицах величин,
допускаемых к применению
в Российской Федерации

Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин

Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки	Десятичный множитель	Приставка	Обозначение приставки	
		международное	русское			международное	русское	
								
     24
   10
	иотта	Y	И	     -1
   10	деци	d	д	
     21
   10
	зетта	Z	З	     -2
   10	санти	c	с	
     18
   10
	экса	E	Э	     -3
   10	милли	m	м	
     15
   10
	пета	P	П	     -6
   10	микро	m	мк	
     12
   10
	тера	T	Т	     -9
   10	нано	n	н	
     9
   10
	гига	G	Г	     -12
   10	пико	p	п	
     6
   10
	мега	M	М	     -15
   10	фемто	f	ф	
     3
   10
	кило	k	к	     -18
   10	атто	a	а	
     2
   10
	гекто	h	г	     -21
   10	зепто	z	з	
     1
   10
	дека	da	да	     -24
   10	иокто	y	и	

Примечание. Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы - грамм и приставка присоединяется к слову "грамм". Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.
При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы.
Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.
К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки одновременно.
Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.
Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы вместе с приставкой.